CUENCAS HIDROGRAFICAS NIVEL 2 - BENI

Contenido:
- Shapefile de cuencas hidrograficas nivel 2 recortadas/intersectadas por el departamento de Beni.
- CRS de salida: EPSG:4326 / WGS 84.
- Metodo: interseccion espacial entre CH_LEVEL_2_v3 y limite departamental OSM admin_level4.

Fuente capa de cuencas:
CH_LEVEL_2_v3.gpkg; capa CH_LEVEL_2_v3; EPSG:4326; archivo entregado CH_LEVEL_2_v3 (1).zip

Fuente limite departamental:
OpenStreetMap via Geofabrik; archivo bolivia-260618-free.gpkg.zip; layer gis_osm_adminareas_a_free; fclass=admin_level4; datos OSM 2026-06-18T20:21:27Z; licencia ODbL 1.0

Nota de metadatos de cuencas:
El GPKG de cuencas no incluye tabla gpkg_metadata ni descripcion/licencia interna; se conserva el nombre del archivo/capa como fuente operativa.

Campos principales:
- depto: departamento.
- dep_osm: identificador OSM del limite departamental.
- cuenca_id: identificador original de cuenca.
- nivel1: cuenca nivel 1.
- nivel2 / nombre: cuenca nivel 2.
- cat_id, geocode, feat_id: atributos originales de la capa CH_LEVEL_2_v3.
- area_km2: area aproximada del fragmento dentro del departamento, calculada en proyeccion Bolivia Lambert antes de exportar a EPSG:4326.
- src_ch, src_dep, lic_dep, date_dep, metodo: trazabilidad de fuente y procesamiento.
